|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** |
| 1 | 多参数监护仪（高端） | 4 |

|  |
| --- |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：**  一、主要功能要求等相关内容：  （一）主机功能  1.插件式监护仪，高端分体式设计，中文操作系统。适用范围：成人、儿童、新生儿。并可与同品牌麻醉机配套组成高档一体化麻醉工作站。  2.专业重症监护领域、手术领域、术后恢复领域、急诊领域、新生儿重症监护领域软件。  3.≥19寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器  （二）监测功能  1.心电监测  2.无创血压监测  3.脉搏血氧饱和度监测  4.呼吸监测  5.体温监测  6.有创压力监测  7.手术体积描计指数监测  8.麻醉意识深度监测  9.麻醉气体监测  10.神经肌电传导监测  11.连续心排量监测  12.脑电监测  （三）其他功能  单机及网络联网功能。 |
| **配置清单（数量）：**  1.监护仪主机（4）  2.血流动力学模块（4）  3.3导/5导兼容成人心电电缆/美标（4）  4.5导成人心电肢体导联线/夹钳式/美标（4）  5.无创血压双管路/成人和儿童兼容（4）  6.无创血压袖带（4）  7.血氧电缆（4）  8.血氧指套式传感器/成人和儿童兼容（4）  9.双有创压力Y型电缆（4）  10.双体温Y型电缆（4）  11.体温腔内探头/成人（4）  12.麻醉气体监测模块及其附件（2）  13.麻醉意识深度监测模块及其附件（6）  14.连续心排量监测及其附件（4）  15.神经肌电传导监测及其附件（4）  16.脑电监测模块及其附件（4） |
| **交货时间：** 国产设备合同签订后30天内，进口设备合同签订后90天内交货。 |
| **售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）**  1.整机3年质保。  2.提供专业、系统的现场培训服务不少于１周。另外安排两名医师或技师外出学习本机的相关内容。  3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。  4.售后响应时间4小时内，24小时到场，48小时可提供备用机。  5.设备配套工作站的软件终身免费维修维护。  6.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 |
| **其他：**  须承诺参会设备适用多种品牌同类耗材或无须耗材。 |