|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** |
| 2 | 输液泵 | 8 |

|  |
| --- |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：**  1.1≥6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；  1.2流速范围：0.1-1200.0mL/h；  1.3输液精度：≤±5%；  1.4动态显示管路的压力状态。  1.5支持输血功能。  1.6触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；  1.7气泡检测：支持气泡报警；  1.8防药液自流：智能阻断技术  1.9电动止液夹和电动泵门控制；  1.10更改输液速率时不需要中断输液；  1.11报警输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、、无滴液、滴数异常、遗忘操作、、无法启动输液、待机结束、阻塞等预警；  1.12阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；  1.13界面背景颜色：，用于区分不同的药物危重等级;  1.14具备字体放大功能  1.15夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；  1.16能够存储、回放≥2000组历史信息记录；  1.17报警音量可调；  1.18模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；  1.19具有USB接口；  1.20 含锂电池。 |
| 配置清单：  1 输液泵主机 8台  2 电源线 8条  3 合格证 8本  4 托盘 8个  5 提手 8个  6 中文说明书 8本  7 中文快速操作卡 8个 |
| 交货时间：合同签订后30日内。 |
| 售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）  1.整机3年质保。  2.提供专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。  3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。  4.售后响应时间4小时内，24小时到场，48小时可提供备用机。  5.设备软件终身免费维修维护。  6.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级 |